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      Caiet de sarcini
Masina profesionala de spalat rufe 1 BUC
42716120-5 Masini de spalat 
Produsul  solicitat  trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate conform specificatiilor tehnice care fac parte integranta din acest caiet de sarcini.

Produsul va fi livrat in baza contractului si in baza comenzii emise de autoritatea contractanta, in 60 de zile de la primirea comenzii. 
Pretul unitar de livrare a produsului, cuprins in oferta, va fi exprimat in lei / buc, in conditia FRANCO DEPOZIT BENEFICIAR.
Transportul se va efectua de catre furnizor cu mijloace proprii sau închiriate pe cheltuiala acestuia.

Receptia calitativa si cantitativa se va face de catre autoritatea contractanta in prezenta unei comisii de receptie si a unui delegat imputernicit de ofertant.   
Termen de garantie 2 ani                            

Plata se va face de catre cumparator in LEI, in termen de 60 zile de la receptionarea produselor, pe baza urmatoarelor documente:

- factura in original;

- nota de receptie si constatare diferente, incheiata la sediul unitatii beneficiare a persoanei juridice achizitoare;

- certificatul de calitate si garantie al produsului livrat;
- proces verbal punere in functiune 

- proces verbal instruire personal 

- proces verbal predare primire 
· Caracteristici tehnice 
· Capacitate nominală: 28–31 kg 

· Volum tambur: 280 litri 

· Diametru tambur: 750 mm 

· Viteză spălare: 42 rpm 

· Viteză centrifugare: 975 rpm 

· Factor G: 400 G (high extraction) 

· Nivel zgomot: < 65 dB 

· Supapă evacuare mare: Ø 76 mm (debit 210 l/min) 

· Conexiune apă: 3/4” 

· Presiune apă recomandată: 300–500 kPa 

· Putere motor: 2 kW 

Sistem încălzire 

· Încălzire electrică: 21,9 kW 

· Tensiune alimentare: 380-415V / 50-60Hz / 3Ph+N 

· Temperatură maximă: 90°C 
Control inteligent – EVOLIS ELITE 


Echipată cu panou tactil de 7” complet programabil: 

· Interfață intuitivă, multi-lingvistică 34 limbi, inclusive limba romana 

· Până la 99 programe personalizabile 
· 20 programe standard preinstalate 

· Programe personalizabile 

· Monitorizare parametri ciclu în timp real 

· Platformă conectivitate pentru integrare în sistem de management 
spălătorie 
Construcție 
· Tambur, cuvă și top din inox 

· Panouri frontale antracit 

· Supapă evacuare industrială Ø76 mm 

· Acționare OPL (pentru utilizare profesională internă) 

· Acces frontal facil pentru mentenanță 
· Smart Drum – acțiune mecanică îmbunătățită 

· Smart Wave – optimizare consum apă și detergent 

Opționale incluse în configurație 
✔ EVOLIS ELITE Control ✔ Încălzire electrică ✔ USB plug (export date, update software) ✔ Ipso Connect 

✔ Conexiune 8 semnale pentru detergentii lichizi 

Dimensiuni și greutate 
· Dimensiuni (H × L × A): 1430 × 970 × 1185 mm 
· Greutate netă: 495 kg 

· Suprafață compactă – instalare în spații tehnice limitate 

· Avantaje 

· ✔ Factor G 400 – extracție superioară → timp redus de uscare ✔ Supapă evacuare 76 mm – eliminare rapidă reziduuri solide ✔ Platformă cloud disponibilă pentru monitorizare flotă ✔ Versiune dedicată segmentului de curățenie profesională ✔ Compatibilitate cu sisteme automate de dozare
 Alte cerinte:

Masina profesionala de spalat rufe urmeaza a fi instalata la subsolul unei cladiri intr-o locatie definita. 

Transportul echipamentului pana la locul unde urmeaza a fi instalat intra in sarcina Furnizorului.

Este necesara dezafectarea echipamentului vechi care trebuie inlocuit si a inlatura echipamentul in curtea spitalului.
PRECIZARI FINALE PENTRU OFERTANTI

La evaluarea ofertei şi desemnarea celei câştigătoare se vor avea în vedere preţul ofertat conform criteriului preţul cel mai scăzut, precum şi respectarea condiţiilor minime de calificare solicitate de autoritatea contractantă în Fişa de date a achiziţiei şi cerintelor solicitate în Caietul de sarcini.

Oferta ce nu respecta in totalitate specificatiile tehnice solicitate de catre autoritatea contractanta sau conditiile minime de calificare va fi respinsa conform legii; continutul propunerii tehnice reprezinta parte integranta a solicitarilor din Caietul de sarcini.

In cazul in care oferta contine propuneri referitoare la clauze contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, aceasta va fi respinsa ca neconforma.

Achizitorul va efectua plata in functie de disponibilitati conform prioritatilor unitatii si planificarii financiare ce tine cont de exigibilitatea tuturor angajamentelor bugetare existente, termenul de plata fiind luat in calcul de la inregistrarea facturii in unitate care confirma furnizarea produselor, insotita de actele doveditoare in 60 de zile de la inregistrarea facturii in spital .
Intocmit Ref. Popa  Bogdan 
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